Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette

Marché Public à Procédure Adaptée
passé en application de l’article 28 du code des marchés publics

Conditions Techniques particulières 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION
DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE
DE PARIS LA VILLETTE
2016-2017
Maîtrise d’Ouvrage :

ENSA-PLV
144 avenue de Flandre
75019 PARIS

Mars 2016

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D’ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE
144, avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 44 65 23 00

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

La procédure de consultation utilisée est celle du Marché à procédure allégée 
(MAPA) en application de l'article 28 du code des marchés publics

OBJET DE LA CONSULTATION :
Marché à procédure allégée (MAPA)  relatif à l’entretien et la maintenance de la Chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain ( Lot n°1) , et la ventilation / climatisation (Lot n°2)  des différents système de VMC présents dans les locaux de  l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette
Nomenclature Européenne CPV  : 		
09322000-2 Vapeur
09323000-9 Chauffage urbain
39717000-1 Ventilateurs et appareils de conditionnement d'air
39717200-3  Appareils de conditionnement d'air
42512000-8  Installations de climatisation

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le  11 Avril  2016, 12h

Par courrier, ou déposé au Secrétariat de l’Ecole contre récépissé

Le présent C.C.T.P.. comporte 5 feuillets numérotés de 1 à 5

SOMMAIRE
1	OBJET DU MARCHE ET DEFINITION DU BESOIN	

1.1	Objet du marché	

1.2	Durée du marché 	

2.        Descriptif technique , localisation et définition des besoins

2.1      Lot n°1 Chaufferie	

2.2	Lot n°2 Ventilation et climatisation	

3.        Planning  des tâches

4.        Présentation de la réponse détaillée

1	OBJET DU MARCHE ET DEFINITION DU BESOIN
1.1	Objet du marché
Marché à procédure allégée (MAPA)  relatif à l’entretien et la maintenance de la Chaufferie alimentée par le Chauffage Urbain ( Lot n°1) , et la ventilation / climatisation  des différents système de VMC (Lot n° 2) présents dans les locaux de  l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette: 

1.2 Durée du Marché

Le  marché prendra fin le 31 juillet 2017.
2	Descriptif technique, localisation  et définition des besoins
2.1	Lot Numéro 1 Chaufferie CPCU
Matériel existant dans la chaufferie :
1 Bouteille vapeur HP avec vannes, purgeur et manomètre
2 Echangeurs tubulaires HALARD type SV22 
2 Lignes de détente équipées de vanne SART série 4MSI servo-moteur type SKB62
2 Lignes condensats équipées avec vanne QBE61.1P10 avec pressostat, thermostat de sécurité, purgeur, déverseur et vannes d’isolement
1 Bâche condensat avec 2 pompes type CR2 110AAA
1 Jeu de pompes recyclage type C2655N
1 Jeu de pompes chauffage type LPD 80-125
1 V3V chauffage VXF31.65 avec SKD32.50
1 GMP type MGS SV105
1 Filtre clarificateur type PBGM avec TPO S40/4
1 Armoire électrique de commande avec RVL46
1 Armoire électrique avec 2 RWF61.10, 2 SEL62.19, RWF61.12 et SEZ61.5
1 Extracteur Chaufferie
Les matériels de chauffage listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement pendant toute la période de chauffe.
Un livret d’intervention sera tenu à jour.

2.2	Lot Numéro 2 : Ventilation et climatisation
2.2.1  VENTILATION
Terrasse
1 CTA HYDRONIC type CCGMS avec préfiltre, filtre à poche, batterie électrique et ventilateur
1 Armoire électrique de commande et puissance
RDC derrière amphi 11
1 Extracteur CTB40 avec filtre et clapet coupe-feu
1 Armoire électrique de commande et puissance
Amphi 302
1 CTA double flux GEA HAPPEL type C AIR PLUS 064.0961VBV, moteur de volet d’air BELIMO type SF24A, filtres à air et ventilateurs
1 Armoire électrique commande, puissance avec HONEYWELL Cental Line HAWK, variateurs de vitesse AT21HU22N4 et 1 triac VT400/36U
CAFETARIA
1 Hotte de cuisine SAFTAIR type Prima CompactHA/09C-1500
1 Tourelle SAFTAIR type TVFC45 F400/120 
CAFETARIA local technique
1 VMC ALDES type Minivec 160
Extracteurs VMC
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°4
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°7
1 VMC ALDES Mini-Vec 180 n°712
1 VMC ALDES Vekita+2000 n°14
Terrasse « Labo photo »
1 CTA ALDES type VEC 20 201B
1 Extracteur ALDES type VEC321C
9 VMC ALDES type Mini-Vec
1 Armoire électrique avec régulation 
Atelier maquette
1 CTA AIRCALO type Mistral M30
1 Centrale d’aspiration FELDER type RL200
1 Compresseur d’air RENNER type RSDK C4.0avec cuve 250litres, sécheur RENNER type RKT0035

Les matériels de ventilation listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’ouverture de l’Ecole. Un livret d’intervention sera tenu à jour et sera déposé au Service de maintenance de l’Ecole.

2.2.2 CLIMATISATION

Local Informatique 07
1 Mono-plit MITSUBISHI type  PUHZ-RP50VHA4 et PLA-RP50BA R410A
Local Informatique 09
1 Mono-split TOSHIBA type RAV-SM802ATE et RAV-SM802BTE P7.1kW R410A

Les matériels de climatisation listés ci-dessus doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement en permanence. Un livret d’intervention sera tenu à jour et sera déposé au Service de maintenance de l’Ecole.

3	Calendrier des tâches
L’entreprise devra fournir un descriptif et un calendrier prévisionnel détaillé de toutes ses interventions.
L’entreprise devra préciser ses délais d’intervention en cas de panne.

4	Présentation de la réponse détaillée
Chaque fonctionnalité de ce C.C.T.P. devra faire l’objet d’une réponse précise de la part du fournisseur qui s’engagera sur chacun des paragraphes de ce cahier des charges. La visite au préalable des installations est obligatoire.

Fait à                               ,le
							(1) Signature du candidat
La personne Responsable du Marché :

Le  Directeur de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette

1)	Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et de la date. Indiquer les noms et qualité du signataire du marché et apposer le cachet de la société.